FICHE D’IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES
Abatteuse forestière TIMBERJACK 1070D
IDENTIFICATION DE L’ENGIN
	Marque
	Timberjack (A John Deere Company)

	Modèle
	1070D

	Nature
	Abatteuse forestière à 6 roues

	Numéro de série (déclaration / facture)
	WJ1070D000610

	Numéro de matériel (facture)
	15126

	Constructeur
	Timberjack Oy – Tampere, Finlande


CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS
	Roues / pneumatiques
	6 roues ; 4 roues avant 600 × 22,5 TRS avec gonflage à l’eau ; 2 roues arrière 750 × 26,5 TRS

	Tête d’abattage
	H752, avec SuperCut, traitement de souche / guide et moteurs 625 cc

	Siège
	Siège pneumatique avec appuie-tête

	Système informatique
	Carte mémoire T300

	Vitrage
	Rideaux pare-soleil sur toutes les vitres

	Hydraulique et carburant
	Pompes électriques de remplissage hydraulique et gasoil ; pompe à vide

	Préchauffage
	Préchauffage complet machine ; crochet de remorquage

	Documentation et outils
	Protection avant ; 2 manuels opérateur en français + manuel pièces

	Logiciels
	Timbermatic 300 simulateur ; TimberCalc professionnel

	Guides et chaînes
	5 guides + 10 chaînes ; 1 paire de chaînes 750 × 26,5 3T 16 mm

	Communication
	Système radio HF cabine + extérieur

	Motorisation – données constructeur théoriques
	Moteur John Deere 6068HTJ, diesel 6 cylindres turbocompressé ; cylindrée 6,8 L ; puissance nominale 136 kW (environ 185 ch DIN) à 1 900 tr/min ; couple maximal 780 Nm à 1 400 tr/min. Données théoriques du modèle 1070D, motorisation de cet exemplaire non confirmée.

	Masse de référence constructeur
	14 100 kg (14,1 tonnes) — valeur indicative selon configuration et équipements.

	Longueur du châssis hors grue
	6,71 m — donnée indicative pour modèle de même génération.

	Longueur en configuration de transport
	10,816 m — valeur documentaire indicative, dépendant de la position de la grue.

	Largeur hors tout
	Environ 2,70 m ; les valeurs documentaires varient selon les pneumatiques et la configuration (environ 2,62 à 2,79 m).

	Hauteur hors tout
	Environ 3,62 m (cabine fixe) à 3,69 m (cabine nivelable) ; selon configuration.

	Empattement
	Environ 3,50 m — valeur documentaire indicative.

	Garde au sol
	Environ 0,575 à 0,60 m — valeur documentaire indicative.


ACQUISITION
	Fournisseur
	PAYANT – Matériels de travaux publics, manutention et forestiers

	Vendeur mentionné
	Philippe

	Client
	Centre de formation professionnelle forestier – Rue du Breuil, 43170 Saugues

	Date de facture
	16 septembre 2004

	Montant HT
	308 895,00 €

	TVA (19,60 %)
	60 543,42 €

	Montant TTC
	369 438,42 €



CONFORMITÉ ET ASSURANCE
	Déclaration de conformité
	Directive Machines 98/37/CEE et directive CEM 89/336/CEE, amendements inclus

	Signataire de la déclaration
	Timo Ojala – Directeur, Production

	Assureur actuel figurant sur la carte
	MAIF

	Période de validité de l’assurance
	Du 01/01/2026 au 15/01/2027

	Identification sur la carte verte
	WJ1070D00 (identifiant abrégé par rapport au numéro de série complet)




