Annonce Parrot Anafi

A vendre drone Parrot Anafi, acheté en septembre 2020.
21h21m de vol depuis la première mise en route.

Le drone est vendu avec :
· La radiocommande parrot Skycontroller et un câble usb A vers C
· 4 batteries + housses ignifugées + chargeur rapide pour les 4 batteries en même temps et les 4 câbles USB A vers C (le chargeur permet aussi de charger la radiocommande en même temps que les batteries)
· Une carte micro SD SanDisk extreme 64GO classe 10 U3 et un adaptateur micro SD/SD
· Un support pour mettre votre téléphone ou tablette sur la radiocommande
· Une petite sacoche de transport pour ranger le drone et la radiocommande avec sangle
· Un sac à dos de transport pour tout mettre dans ensemble (drone, batterie, sacoche de transport et accessoires)
· Un jeu d’hélice supplémentaire
· Un jeu de moteur supplémentaire (pack engine)
· Un châssis supplémentaire (pack mechanics)
· Un câble d’alimentation US et EU supplémentaire 
· Le mode d’emploi

A noter que l’application FreeFlight n’est plus prise en charge sur Android et qu’elle est nécessaire pour piloter le drone. Mais toujours disponible sur Apple et gratuite sur l’apple store.

[bookmark: _GoBack]Au moment de la vente, le drone sera retiré de notre compte Alphatango pour que vous puissiez l’enregistrer sous votre compte.

Valeur d’achat drone et accessoires :  1345€

Caractéristiques techniques du parrot anafi :
Système d'image
Capteur : 1/2.4" CMOS
LENTILLE : ASPH (lentille asphérique à faible dispersion)
Ouverture : f/2.4
Distance focale (Format 35mm équivalent) : 23-69mm (photo), 26-78mm (vidéo)
Profondeur de champ : 1.5m - ∞
Vitesse d'obturation : obturation électronique 1 à 1/10000s
Gamme ISO : 100-3200

Résolution vidéo
4K Cinema 4096x2160 24fps
4K UHD 3840x2160 24/25/30fps
FHD 1920x1080 24/25/30/48/50/60fps
HFOV Vidéo : 69°
Vitesse du flux vidéo max. : 100 Mbps
Format vidéo : MP4 (H264)

Zoom digital
Sans perte : Jusqu'à 2.8x (FHD) & 1.4x (4K)
Standard : Jusqu'à 3x (4K Cinema, 4K UHD, FHD)

Résolution photo
Wide : 21MP (5344x4016) / 4:3 / 84° HFOV
Rectilinear : 16MP (4608x3456) / 4:3 / HFOV 75.5°
Formats photo : JPEG, Adobe DNG (RAW)
HDR : 4K UHD vidéo
Stabilisation de l'image
Stabilisation : Hybride 3-axes
Mécanique : Roulis/Tangage 2-axes
Electronique (EIS) : Lacet/Roulis/Tangage 3 axes
Plage d'orientation contrôlable : -90° à +90° (180° total)

Drone ANAFI
Taille plié : 244x67x65mm
Taille déplié : 175x240x65mm
Poids : 320g
Portée de transmission max. : 4km avec manette
Temps de vol max. : 25 min
Vitesse horizontale max. : 15m/s (55km/h)
Vitesse verticale max. : 4m/s
Résistance au vent max. : 50km/h
Plafond pratique : 4500m au dessus du niveau de la mer
Température de fonctionnement de la caméra : -10°C à 40°C
Systèmes de positionnement satellite : GPS & GLONASS

Batterie intelligente
Type : Lipo haute densité (2 cellules)
Capacité de la batterie : 2700mAh
Autonomie de la batterie : 25 min
Port de charge : USB-C
Voltage : 7.6V
Puissance de charge max. : 24W

Parrot Skycontroller 3
Taille plié : 94x152x72mm
Taille déplié : 153x152x116mm
Poids : 386g
Système de transmission : Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement : 2.4 - 5.8 GHz
Distance de transmission max. : 4km
Résolution du retour vidéo : HD 720p
Capacité de la batterie : 2500 mAh 3.6V
Autonomie de la batterie 5h30
Appareils mobiles compatibles : Taille d'écran jusqu'à 6"
Ports USB : USB-C (Charge), USB-A (Connexion)








