CHARIOT ELECTRIQUE KALMAR DCE 160-12


MARQUE : KALMAR
TYPE : 160-12
CAPACITE : 16 T à 1200 MM
N° DE SERIE : T33105.2847
ANNEE : 2008
NOMBRE D’HEURES : 4975H
TYPE DE MAT : 2W
CARBURANT : DIESEL
MAT DUPLEX
HAUTEUR DE LEVEE : 4500 MM
FOURCHES : 2300 MM
TABLIER A DEPLACEMENT LATERAL INTREGRE
POSITIONNEUR DE FOURCHE : MINI 700 MM – MAXI 2380 MM
CABINE AVEC CHAUFFAGE
DIMENSION : LARGEUR 2550 MM
POIDS : 22820 KG

