Rampe d'accès Pliable  en Aluminium

·  Rampe Antidérapante pour Fauteuil Roulant Portable en Aluminium Pliable pour Scooter De Mobilité Rampe De Seuil D'Accès À La Mobilité Utilitaire pour Marches À La Maison Escaliers Portes Scooter 56 hauteur 73 large

Haut du formulaire

Cette rampe d'accès pliable haute visibilité est idéale pour accompagner les personnes à mobilité réduite à franchir des obstacles, tels que des trottoirs, marches ou descendre de véhicules.

À la fois solide et robuste, elle se porte comme une valise et se déplie très facilement.

Elle dispose de chasse roues de chaque côté pour éviter les chutes.

Cette rampe PMR offre également une surface antidérapante striée qui sécurise le passage du fauteuil roulant.

Elle mesure 73 cm de largeur (hors-tout) pour une longueur comprise entre 56  cm  
· La rampe conforme   est testée sur 300 kg  
